IMAGEN :

# Terminal biométrico de huella dactilar Suprema BioStation T2

## Biometría dactilar para un Control de Acceso y Presencia tàctil y con captura facial para evitar el fraude Terminal biométrico con pantalla tàctil LCD 5? y tecnología de captura facial a través de càmara integrada. Servidor integrado. Muy ràpida ident

Terminal biométrico de huella dactilar con una estética muy atractiva y fácil instalación. Incorpora un panel frontal de vidrio y dimensiones redefinidas aporta una estética y una Interfaz Gráfica de Usuario muy intuitiva.   
  
Terminal biométrico Suprema BioStation T2 de Control de Acceso y Control de Presencia con pantalla táctil color LCD y detección facial.  
  
- El terminal está equipado con una pantalla LCD a color de 5  
  
-Algoritmo de identificación Suprema, ha sido premiado como el número 1 mudial por la Competencia Internacional de Verificación de Huellas dactilares (FVC)  
  
-Corriente eléctrica a través de cable PoE para reducir costes de instalación.  
  
-Terminal de control de acceso y control de presencia con opción de identificación por radiofrecuencia (RFID)  
  
-Memoria Flash de 1GB para almacenar hasta 200.000 usuarios y 1 millón de registros (5,000 registros de imágenes).