IMAGEN :

# Nueva ensacadora Ilersac H

## TMI presenta el nuevo modelo de ensacadora modelo ILERSAC H, diseñado para trabajar con sacos de boca abierta, con y sin fuelles laterales, termo-sellables o de materiales complejos de AL.

Su aplicación habitual son los productos higroscópicos o susceptibles de deterioro en contacto con el oxígeno, que no permiten trabajar con sacos perforados.

Módulos adicionales permiten la extracción del aire (vacío) previo al sellado, así como la inyección de gases inertes para lograr así atmósfera controlada.

ILERSAC H combina:

- Control y precisión en la manipulación y sellado del saco.

- Flexibilidad en el manejo de sacos pre-confeccionados.

Versiones especiales con protección anti-corrosión y para ubicación de los equipos en Zonas ATEX.

Diversas unidades están ya en funcionamiento con productos de alimentación humana, así como con poliamidas y diversos productos químicos.

www.tmipal.com