IMAGEN : [https://static.comunicae.com/photos/notas/1239894/ESQUEMA-INSTALACION-REVESTIMIENTO-NEOPANEL-1-scaled.png](http://imagen/)

# Cómo instalar una pared de composite, según Neoture

## Los paneles de madera composite para paredes y fachadas son un innovador compuesto para exterior que no necesita mantenimiento

Para realizar un correcto montaje de revestimientofachadas en maderaes necesario seguir unas pautas sencillas en cuanto a la colocación y nivelación de los diferentes elementos y utilizar herramientas tradicionales para corte de madera. La instalación es rápida y sencilla, sin obras y sin necesidad de utilizar herramientas especiales.  
  
Se corta y atornilla de la misma forma que la madera tradicional. Aunque resulta más ventajosa por su alta durabilidad y bajo mantenimiento que la madera natural.  
  
Pasos a seguir para la instalación de paneles de madera composite  
  
1. En primer lugar: Disposición de rastreles de composite  
  
Es importante realizar un replanteo de la instalación y la colocación de los rastreles cada 35 cm. Asegurarse que en los extremos de las diferentes paredes hayun rastrel perimetral separado como máximo 10 cm del extremo.  
  
Los rastreles se atornillan a la pared mediante tornilleríaofijaciónmecánica pasante. Para la nivelación de los rastreles contra paredes con desniveles o pendientes, en ocasiones en necesarioemplear unas cuñas de plástico o escuadras, en función de las cotas o desnivelessalvar.  
  
Utilizar rastreles de madera tecnológica va a garantizar una instalación duradera y estable, sin problemas en la base.  
  
2. En Segundo lugar: Instalación de los paneles contra la pared  
  
Colocar elperfil Neopanel contra la estructura de rastreles previamente fijada contra las paredes y siempre en sentido contrario a los rastreles. Es decir: si el rastrel queda en sentido horizontal, la tabla quedará en sentido vertical y a la inversa. Los revestimientos de pared se suministran a longitud 220 cm y lo adecuado es instalar las piezas contrapeadas.  
  
Además de por estética, el revestimiento quedará estructuralmente más fuerte. Para sujetar las piezas de revestimiento a los rastreles se atornillan directamente, sin necesidad de clips de sujeción.  
  
3. Por último: Cubrir con tapa de terminación y esquineros los extremos vistos  
  
Con el fin de dejar un acabado perfecto y atractivo es importante utilizar piezas de terminación y perfil L en extremos visibles.  
  
Las tapas de madera tecnológica son piezas especiales disponibles a varios anchos que se pueden cortar y atornillar al lateral del revestimiento tecnológico.